**附件二：**

**二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程项目**

**标志标线采购工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 热熔标线 | ㎡ | 58 |  |  |
| 2 | 2.8m\*5.8m\*1块 | ㎡ | 16.24 |  |  |
| 3 | 1.2m\*2.4m\*4块 | ㎡ | 11.52 |  |  |
| 4 | Φ89\*4\*5000单立柱 | 支 | 3 |  |  |
| 5 | 基础 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 安装吊装 | 天 | 1 |  |  |
| 7 | **合计** |  |  |  |  |
|  | 备注：标志牌材料，3M V类反光膜，3mm铝板 | |  |  |  |